福建省科学技术厅关于组织申报2026年度省科技计划引导性定向项目“面向IC封装
无损检测的AI驱动稀土闪烁体及柔性X
射线成像关键技术研发与应用”的通知                                    

有关单位：
为面向国家战略与地方产业急需，破解“卡脖子”供应链风险，推动我省培育柔性光电子与智能检测的未来产业发展。现发布相关项目定向申报指南，请按要求做好项目申报和推荐工作。
一、申报条件和要求
（一）项目名称：面向IC封装无损检测的AI驱动稀土闪烁体及柔性X射线成像关键技术研发与应用。
（二）项目牵头申报单位：福建师范大学海峡柔性电子（未来科技）学院，推荐单位：福建师范大学。
（三）项目实施年限：2026年12月1日—2029年11月30日，项目申请资助经费额度为500万元。
（四）申请者作为项目负责人同期主持和申请的省科技计划项目数原则上不超过1项（含省科技重大专项的专题项目，科技重大项目/重点项目、区域发展项目、高校产学合作项目、对外合作项目、星火项目、引导性项目、软科学项目、创新战略研究项目、科技型中小企业技术创新资金项目、自然科学基金项目、STS项目，以及省属公益类科研院所基本科研专项、中央引导地方项目）。项目负责人应为实际主持研究工作的科技人员，在项目结束时年龄原则上不超过延迟退休后的法定退休年龄。
（五）申报单位、法人代表、项目负责人和课题组成员不得为失信被执行人，在国家科研诚信管理信息系统和厅项目监督系统中不得有惩戒期内科研诚信严重失信行为或科技违规行为。项目申报单位及项目负责人应保证所提供申报项目信息、材料的真实性，并对信息虚假导致的后果承担责任。
    二、申报程序
    本批项目网上申报截止时间为2026年10月21日。推荐截止时间为10月23日。
    申报单位注册登录福建省科技计划项目管理系统(http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn)─申报管理─添加项目申请书─选择“引导性项目”及对应指南代码─填报申请书─上传附件。
推荐单位通过省级项目推荐流程进行内部审核，上传推荐函、项目汇总表（格式下载网址：http://xmgl.kjt.fujian.gov.cn），负责归口对申报材料进行网上推荐。
    三、联系方式及其他事项
    在完成项目受理工作后，组织开展项目评审工作，并根据评审结果组织项目申报单位对项目申报材料进行完善。
    省级科技计划项目实行科技报告制度，在项目实施和验收时须按要求呈交科技报告。
省科技厅：高新处 联系电话：0591-87869033            
平台处 联系电话：0591-87863003
              监督电话：0591-87310957
系统使用技术支持电话：0591-87882011 87862982

附件：省级科技计划项目申报选题表



                              福建省科学技术厅
                              2026年10月16日
   （此件主动公开）




附件

省级科技计划项目申报选题表 
指南代码2026H0107
	所属产业
名称
	选题
方向
	选题方向重点内容
（技术难题和主要研发内容、攻关后预期技术目标、经济社会效益指标等）
	申请资助经费额度
（万元）
	要求

	新材料
（稀土新材料）
	面向IC封装无损检测的AI驱动稀土闪烁体及柔性X射线成像关键技术研发与应用示范
	一、技术难题
电子元器件、集成电路封装及高可靠陶瓷/塑封材料对低剂量、高灵敏、高分辨X射线无损检测需求迫切。高性能稀土闪烁体研发仍依赖经验试错，核心材料存在供应链风险；柔性复合闪烁屏面临颗粒高填充导致光散射增强、膜层均匀性不足、弯折稳定性与复杂结构贴合性差等问题，制约电子封装隐蔽缺陷检测。
二、主要研究内容
（1）构建稀土闪烁体材料数据库，发展大语言模型辅助知识抽取、小样本机器学习/贝叶斯优化筛选方法；
（2）围绕X射线激发发光强度、最低可检测剂量率、发射光谱、衰减时间、余辉、稳定性及柔性屏成像分辨率等，制备高性能稀土闪烁体；
（3）研究粒径/形貌、表面修饰、折射率匹配、填充比例和涂覆工艺对柔性屏发光均匀性、低散射成像和弯折稳定性的影响，开发大面积柔性闪烁屏；
（4）构建柔性X射线成像样机，开展电子元器件、芯片封装材料、陶瓷封装器件和金属盖板/引线框架检测示范。
三、预期指标
（一）主要技术指标
1．建立稀土闪烁体数据库1套，文献数据≥700条，实验数据≥50条，开发筛选与性能预测模型≥2类；
2．智能筛选候选组成≥5种，实验验证高性能稀土闪烁体≥2种；最强发射波长位于500−700 nm；最低可检测剂量率≤1μGyair/s；光产额≥10000 photon/MeV。
3．制备柔性稀土闪烁屏，有效成像面积≥50 mm×50 mm；形成厚度为100—300μm范围内；光输出不均匀性≤20%；
4．柔性屏经弯曲半径≤5 mm、弯折100次后，发光强度保持率≥80%；
5．X射线成像空间分辨率≥16 lp/mm（MTF10/20对应空间频率）；
6．完成柔性X射线检测样机1套，企业应用验证≥2家，形成验证报告≥2份。
（二）预期成果和经济指标
1．申请发明专利≥2件、软件著作权≥1项，发表SCI论文≥3篇；
2．完成技术合同认定登记项目≥1项
3．新增产值300万元。
	500
	申报单位须对本专题的整体研发内容和目标进行申报
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